|  |
| --- |
| 2022年度设备采购清单 |
|  |  |
| 序号 | 设备名称 | 拟购置设备型号 | 数量 |
| 1 | 隧道电机车组（盾构配套设备） | 55T，轨距900(一个序列含一台55吨电机车、五台25方渣土车、两台20t管片车、一台10方砂浆车，以及2序列共用的一台150KW充电机) | 2 |
| 2 | 蓄电池电机车及后配设备 | 55T，轨距1200(一个序列含一台55吨电机车、五台20方渣土车、两台20t管片车、一台10方砂浆车、一台150KW充电机) | 2 |
| 3 | 塔式起重机 | 7535-18吨 | 8 |
| 4 | MG60t门式起重机 | MG60/25T—(19-29.5m） | 1 |
| 5 | MG60t门式起重机 | MG60/25T—（28-36m） | 1 |
| 6 | MDG20t门式起重机 | MDG20/5t-35m | 2 |
| 7 | 改性沥青成套设备 | 1.设备为可连续式生产设备，带高液位报警及液位自动控制系统。2. SBS添加量为10%时，产能不低于30t/h。3.一次过磨后，SBS改性剂在沥青中5微米以下颗粒不小于90%。 | 1 |
| 8 | 纯电动装载机 | 1.额定斗容量≥3m32.电池、电机和电控系统质保期不得低于5年（或10000小时） | 2 |
| 9 | 大型洗扫车 | 清水箱容积≥10m³；垃圾箱容积≥7.0m³ | 1 |
| 10 | 中型洗扫车 | 清水箱容积≥4.5m3；垃圾箱容积≥3.0m3 | 1 |
| 11 | 中型洗扫车（含扫雪刷） | 清水箱容积≥4.5m³；垃圾箱容积≥3.0m³ | 1 |

2022年度设备采购清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 拟购置设备型号 | 数量 |
| 12 | 小型洗扫车（含扫雪刷） | 清水箱最大容积≥2m³；垃圾箱最大容积≥2m³ | 2 |
| 13 | 纯电动小型洗扫车 | 垃圾箱总容积≥2m³；清水箱容积≥2m³ | 4 |
| 14 | 中型湿式清扫车（含扫雪刷） | 垃圾箱容积≥4m3；水箱容积≥1m3 | 2 |
| 15 | 纯电动大型扫路车 | 清水箱容积≥3m³；垃圾箱总容积≥8m³ | 1 |
| 16 | 10吨多功能洒水车（含扫雪刷） | 罐容积：10m³ | 6 |
| 17 | 滑移装载机(配封闭清扫器) | 发动功率≥45kW；最大额定载荷≥700kg  | 1 |
| 18 | 工程车 | 10座柴油客货两用 | 1 |
| 19 | 三维阵列探地雷达系统 | 中心频率：200MHz+900MHz；通道个数：11通道（8通道200MHz，3通道900MHz）； | 1 |
| 20 | 车载三维地质雷达（含专用车辆、雷达主机及软件） | 1、三维地质雷达系统天线阵列至少15个通道； 2、天线阵列主频为200MHz； 3、改装车一辆（含公告费）。 | 2 |
| 21 | 多功能路面综合检测车（含车体） | 1. 路面损坏、平整度、车辙、构造深度、跳车检测；
2. 沿线景观图像采集（2台，像素≥500万像素）；

3、车辆载体轻型非载货转型作业车； 4、汽油，自动挡； 5、蓝牌，非营运。 | 1 |
|  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 43 |

注：实际招标项目、数量、主要技术参数以标书为准，此清单仅供参考。