|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023年度设备采购清单 | | | |
| 序号 | | 设备名称 | 拟购置设备型号 | 数量 | |
| 1 | | 50型铣刨机 | 铣刨宽度500mm；铣刨深度0-180mm； 排放标准：国四 | 1 | |
| 2 | | 60型轮式小挖掘机 | 工作重量≥5700kg；斗容≥0.22m3； 排放标准：国四； | 1 | |
| 3 | | 纯电中型清扫车 | 电池容量≥160kWh；清扫宽度(m)≥3； 垃圾箱总容积(m3)≥5.5；配120KW充电桩2台 | 2 | |
| 4 | | 纯电大型洗扫车 （带落叶破碎） | 电池容量≥280kWh；垃圾箱总容积≥8m³； 清扫宽度(m)≥3.5；配120KW充电桩1台 | 2 | |
| 5 | | 双主梁通用门式起重机一 | ME20(10+10)吨-32.55m单侧有效距离3m； H=36米（轨上暂定8米，轨下28米） | 1 | |
| 6 | | 双主梁通用门式起重机二 | MG16吨-33米 H=40米（轨上8米，轨下32米） | 1 | |
| 7 | | 双主梁通用门式起重机三 | ME10（5+5）吨-28.8米 H=32米（轨上8米，轨下24米） | 1 | |
| 8 | | 双主梁通用门式起重机四 | ME10（5+5）吨-14.4米 单悬4.1米 H=38米（轨上8米，轨下30米） | 1 | |
| 9 | | 电动葫芦门式起重机 | MHE10（5+5）吨-28.8米 H=32米（轨上8米，轨下24米） | 1 | |
| 10 | | 消防梯兼客梯 | 曳引型，1150kg，2m/s,15/-3层,两台联动 | 2 | |
| 11 | | 消防梯兼客梯（无障碍） | 曳引型，1150kg，2m/s,15/-3层,两台联动 | 2 | |
| 12 | | 沥青混合料搅拌及热再生一体机 | 原生5000型+再生3000型 | 1 | |
| 13 | | 沥青混合料厂拌热再生设备 | 3000型 | 1 | |
| 14 | | 沥青混合料全自动切割机 |  | 1 | |
| 15 | | 50型装载机 | 50型 | 1 | |
| 16 | | 沥青混合料分析仪 |  | 1 | |
| 17 | | 沥青拉力延度仪 |  | 1 | |
| 18 | | 混凝土抗压全自动智能检测设备 | 300吨 | 1 | |
|  | | **合计** |  | **22** | |

注：实际招标项目、数量、主要技术参数以标书为准，此清单仅供参考。